**赵家坪乡环境整治项目绩效评价报告**

1. 项目背景

为了提升村庄整体面貌，经乡党委研究决定，对赵家坪乡所涉10个村环境卫生道路硬化工程等基础设施进行改造，使赵家坪乡整体环境有一个明显的改善，以提高人民群众生活水平。

1. 建设内容

**一、兴县赵家坪乡佐子坪村公路沿线环境整治工程（佐子坪-沟代店段）**

（一）采用现浇C25砼路面硬化（塑料膜养护）共计1305.672m2具体尺寸如下：

1、沟代店道路硬化面积：7.4m\*13m+37m\*8.5m+9.5m\*6.9m+梯形(9+13.9)m\*14.5m/2+17.2m\*4.5m+10.5m\*8.5m+三角形3.8\*18.8/2-两个树坑0.87m\*0.87m\*2-树坑0.6252\*3.14=841.9m㎡；厚均为18cm；

2、党群服务中心院内地面硬化面积（拆除旧硬化地面后重新硬化）：

6.2m\*15.2m-树坑(0.87m\*0.87m)-旗杆面积(1.03m\*1.03m)=92.42m㎡；厚均为15cm；

3、党群服务中心东侧散水面积：13.8m\*1.3m=17.94m㎡；厚均为15cm；

4、路边花篮墙与道路间硬化面积：

24.1m\*0.3m+65.2m\*0.3m=26.88m㎡，厚均为18cm；

5、党群服务中心院内台阶面积：长15.2m\*1m宽=15.2m3

6、进村路口硬化①长16.3m，宽13.1m，②长20m，宽8m，厚均为20cm；

7、道路矮墙外侧底面硬化长155.1m，宽0.45m，厚18cm；

（二）墙面工程（抹灰6.3m㎡，涂料63.52m㎡）具体尺寸如下：

1、厕所旁矮墙水泥砂浆抹灰：长9m\*高0.7m；

2、墙面涂料①党群服务中心外墙刮腻子两遍刷涂料两遍面积：(15.2m\*4m)
-(2.75m\*1.15m)\*1樘门-(1.2m\*1.8m)\*1扇窗-(2m\*2.75m)\*1樘门-(1.8m\*1.8m)\*2扇窗=43.5m2；②长9m\*高0.7m；③长18.8m\*高0.73m；

（三）采用M7.5水泥砂浆砌筑灰砖墙体（共计31.9m3)，具体尺寸如下：

1、沟代店路边灰砖砌筑矮墙①86.5m长\*0.8m高\*0.24m宽；②4m长\*0.7m高\*0.12m宽；③：13.3m长\*0.85m高\*0.24m宽；

2、党群服务中心拆除旧围墙后新做28.5m长\*1.45m高\*0.24m宽；

3、厕所旁矮墙尺寸：9m长\*1.08m高\*0.24m宽；

4、红砖砌筑水源井尺寸：1.35m长\*1.05m高\*0.45m宽；

5、砖砌八字式管径800的排水管道出水口1处；

（四）铺设管道：

1、埋设排水管：①长44m双壁波纹管中300，人工挖土方，长44m，宽0.5m，深0.5m，回填土方长应扣减管道体积积人工夯填；②长32m长双壁波纹管800，挖掘机挖土方，长32m，宽1m，深1.2m，回填土方应扣减管道体积人工夯填；余土外运5km；

（五）土方工程：

1、由于绿化工程需求回填沟代店土方；①长30m，宽10m，填土深度1.6m；②长15.2m，宽2m，填土深度0.8m；土方均为挖掘机外挖土方，采用三轮车拉运土方，运距10km；

（六）彩钢围挡工程

1、围挡①5.3\*2=10、6m㎡2，使用40\*60\*3方管5.1\*2根+2\*3根+2.3\*3根=23.1m

2、围挡②19.5\*2.5=48.752，使用40\*60\*3方管19.1\*3根+2.5\*7根+2.8\*7根=94、4m2

3、围挡③45.5\*2.5=113.75m㎡，使用40\*60\*3方管45.3\*3根+2.5\*16根2.8\*16根=220.7m

4、围挡④19\*4.5=85.52，使用40\*60\*3方管18.58\*4根+4.5\*7根+3.3\*7根=128.92m

5、围挡⑤14.5\*2=29m㎡，使用40\*60\*3方管14.2\*2根+2\*5根+2.3\*5根=49.9m

6、围挡⑥16\*2=32m2，使用40\*60\*3方管15.6\*2根+2\*6根+2.3\*6根=57m

7、围挡⑦41\*2=82㎡，使用40\*60\*3方管40.2\*3根+1.8\*14根+2.3\*14根=178m

（七）绿化工程

1、种植油松719株；养护期3个月；

2、种植云杉树84株；养护期3个月；

3、公路沿线树身刷白共计3965棵树

树干涂白，其中胸径5cm以内的1900棵，胸径10cm以内的730棵，胸径15cm以内的680棵，胸径20cm以内的560棵，胸径30cm以内的95棵。

4、人工修剪树枝共计70个工日

5、因公路沿线六乱环境整治，使用机械与人工具体情况如下：
使用斗容量0.8m3挖机共计使用12个台班，三轮车合计8个台班；使用人工28个工日；

**二、兴县赵家坪乡佐子坪村环境整治（挡土墙工程）**

（一）浆砌毛石挡墙，共计858.89m3，具体尺寸如下：

1、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长32.7m，外露高(2.1+1.5+2.3+2.8)/4=2.18m，基础埋深1.2m，上顶宽0.8m，基础底宽1.8m；基础挖土方长32.7m，宽2.2m，深1.2m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积32.7\*2.18=71.29m㎡；

2、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长17m，外露高(4.3+3+1.6)/3=2.97m，基础埋深1.2m，上顶宽0.8m，基础底宽2m；基础挖土方长17m，宽2.4m，深1.2m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积17\*2.97=50.49m㎡；

3、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长49m，外露高(4.3+4.7)/2=4.5m，基础埋深1.5m，上顶宽0.8m，基础底宽2m；基础挖土方长49m，宽2.4m，深1.5m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积49\*4.5=220.5m㎡；

4、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长20m，外露高2.5m，基础埋深1.2m，上顶宽0.8m，基础底宽1.8m；基础挖土方长20m，宽2.2m，深1.2m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积20\*2.5=50m㎡；

5、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长8m，外露高1.9m，基础埋深0.8m，上顶宽0.6m，基础底宽1.5m；基础挖土方长8m，宽1.9m，深0.8m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积8\*1.9=15.2m㎡；

6、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长19m，外露高2m，基础埋深1m，上顶宽0.6m，基础底宽1.5m；基础挖土方长19m，宽1.9m，深1m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积19\*2=38m2；

7、M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙；长17.5m，外露高0.8m，基础埋深0.5m，上顶宽0.3m，基础底宽0.6m；基础挖土方长17.5m，宽1m，深0.5m，回填土为人工夯填，余土外运5km；勾缝面积17.5\*0.8=14㎡；

8、M10水泥砂浆砌筑毛石石坡（三角形）；长11.5m，高2m，宽1.5m；

（二）砌筑墙体，共计115.54m3，具体尺寸如下：

1、道路边侧M7.5水泥砂浆砌筑红砖矮墙，①长157m，高0.21m，厚120mm；②长68m，高0.21m，厚120mm；③长120+30+45+8=203m，高0.21m，厚120mm；水泥砂浆压顶；

2、M7.5水泥砂浆砌筑红砖砌墙长12m，高1.3m，厚0.24m；砖基础为长12m，深0.32m，厚370mm；

3、M7.5水泥砂浆砌筑村口道路硬化边侧红砖砌墙长105m，高1.35m，厚120mm；砖基础为长105m，深0.32m，厚240mm；水泥砂浆压顶；

4、M7.5水泥砂浆砌筑广场边红砖墙长60m，高0.68m，厚240mm；砖基础为长60m，深0.16m，厚370mm；

5、M7.5水泥砂浆砌筑广场绿化区域红砖矮墙长58m，高0.21m，厚120mm，水泥砂浆压顶；

6、M7.5水泥砂浆砌筑公园墙体①长150m，高0.8m，厚0.24m，水泥砂浆压顶；②长97m，高0.8m，厚0.24m，水泥砂浆压顶；③长64m，高0.8m，厚0.24m，水泥砂浆压顶；

**三、兴县赵家坪乡佐子坪村环境整治工程**

（一）现浇C25砼路面硬化（塑料膜养护）共计2265.04m2具体尺寸如下：

1、路口硬化①长14.5m，宽3.4m；②长13.5m，宽4.3m，需扣减树坑4m2(1m\*1m\*4个=4㎡)；③长28m，宽13m，需扣减大树坑3.3m\*3.5m和小树坑1m\*1m\*4个；硬化厚度均为15cm；

2、石碑处硬化长18m，宽4.6m，厚18cm；

3、凉亭硬化长20m，宽4.2m，厚15cm；

4、广场硬化长30m，平均宽22.2m，厚12cm，应扣减绿化占地长22m，宽1.6m，共有2处，长(6+6)=12m，宽2m；

5、村内硬化道路①长86.2m，宽3.6m；②长17.8m，宽3.3m；③长36.6m，宽3m；④长15.8m，宽2.8m；⑤长17.8m，宽1.3m；厚均为18cm；

6、园林小路硬化，南侧：长68m，宽1.3m；北侧：①长120m，宽1.3m；②长30m，宽1.5m；③长45m，宽2m；④长8m，宽2.15m；厚均为15cm；

（二）铺设管道：

1、铺设DN25自来水PPR管长度共计96m，埋设水管深度1.5m，人工挖土及回填尺寸长85m，宽0.5m；

（三）新建便民超市

1、墙体为岩棉彩钢板，超市长8.5m，宽3.05m，高3.2m；

2、屋顶为树脂瓦屋顶，其屋顶的投影面积为（长8.5+0.8\*2=10.1m，宽3.05+0.8\*2=4.65m)10.1\*4.65=46.97m㎡；

3、安装塑钢窗户0.9m\*0.9m共4樘，窗户外做防盗窗；

4、安装防盗门0.85m\*1.95m共1樘；

5、彩钢墙面与树脂瓦屋顶使用40\*60\*3方管共计：164m

（四）墙面工程

1、墙面抹灰长11m，高1.8m；

2、墙面涂料，具体尺寸如下：

①长16m，高1.9m；②长46m，高1.7m；

③长162.5m，高1.7m；

二次刷墙④43\*1.7=73.1m2⑤33\*1.7=56.1m2

⑥105\*1.5=157.5m2

3、毛石挡墙勾缝面积长8.1m，高1.5m，8.1\*1.5=12.15㎡；

4、毛石挡墙（三角形）勾缝面积长20m，高2m，20\*2/2=20㎡；

5、毛石挡墙勾缝面积长34m，高(1.3+2.4)/2=1.85m，34\*1.85=62.9㎡；

（五）绿化工程

1、种植绿篱长18.5m，宽1.4m；

2、种植国槐树10株；

5、种植金叶榆、卫矛球、矮樱各78株

6、种植三七景天89.15m㎡，具体尺寸如下：

①长58m，宽1.2m；

②大树坑内3.3m\*3.5m；

③小树坑1m\*1m\*8个；

（六）其他工程

1、木篱笆，高60cm，长497m；

2、花边行路沿石（规格：400\*300\*50）

长度为66+120+30\*2+45\*2+8\*2=352m

3、村口迎门石墙，基础为浆砌毛石基础，人工挖土方及毛石基础尺寸：长19m，宽1.26m，深1m；底座长18.5m，高0.8m，宽0.76m，墙身为红砖砌筑长18.5m，高1.8m，上顶宽0.24m，下底宽0.5m(侧面呈梯形状)，墙身抹灰及滚刷涂料面积：

18.5\*1.8\*2+(0.24+0.5)\*1.8/2\*2=67.93㎡

4、广场木质椅子4套，大理石桌1个带石凳4个；

5、佐子坪村石碑，石碑底座红砖砌筑长2.6m，宽1m，高0.35m，石碑1块；

6、防腐长廊面积长18m，宽3.6m；

7、大红字体16+16+40+25+20=117个；

8、因六乱环境整治，使用机械与人工具体情况如下：使用斗容量0.8m3挖机共计使用22个台班，三轮车合计22个台班；使用人工26个工日；

**四、兴县赵家坪乡赵家坪环境整治工程**

（一）采用现浇C25砼硬化路面（塑料膜养护）共1107.45m㎡，具体尺寸如下：

1、农村银行南侧地面硬化尺寸：长5.4m\*4.2m宽，厚20cm

2、道路与花篮墙间路面硬化尺寸：长43m\*1.25m宽，厚15cm；

3、道路与花篮墙间路面硬化尺寸：长66m\*0.55m宽，厚15cm；

4、水房南侧、东侧地面硬化尺寸：长14m\*8.5m宽；长6.5m\*4.8m宽；长13m\*10.2m宽；长3.3m\*2.3m宽；长6m\*3m宽，厚度均为18cm；

5、村牌旁地面硬化面积：长19m\*0.8m宽，厚18cm；长7.7m\*5.35m宽，厚18cm；长76m\*1.2m宽，厚18cm；

6、村内其他区域硬化尺寸：

①长16.6m，宽3.8m，厚18cm；②长42m，宽2.6m，厚15cm；
③长15.9m，宽4.65m，厚15cm；④长17m，宽10.4m，厚18cm；⑤长40.1m，宽1.7m，厚15cm；⑥长12m，宽1.8m，厚15cm；
⑦长14m，宽1.85m，厚18cm；

（二）采用M7.5水泥砂浆砌筑二四红砖花栏墙（共计15.16m3)具体尺寸如下

①长13.5\*2=27m，高0.45m，厚0.24m；②长39\*2=78m，高0.45m，厚0.24m；③长43m，高0.37m，厚0.24m；

（三）采用M7.5水泥砂浆砌筑红砖墙体（共计29.5m3)具体尺寸如下：

①长12.5m，高0.3m，厚0.24m；

②长2.1m，高1.3m，厚0.12m；

③26.3m，高0.45m，厚0.24m；

④长7m，高1.65m，厚0.24m，

⑤长4m，高0.65m，厚0.24m；

⑥长15.5m，高0.55m，厚0.12m；

⑦长50.5m，高0.3m，厚0.12m；

⑧长13.6\*2=27.2m，高2m，厚0.24m；

⑨长33m，高0.6m，厚0.24m

⑩长19.2m，高0.3m，厚0.24m

（四）采用M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙（梯形）（共计16.52m3)具体尺寸如下：

①长14m，高0.65m，上底0.25m，下底0.55m

②长16m，高1.15m，上底0.45m，下底0.95m

③村内其他挡墙维修共计10m3

（五）墙面抹灰（共计557.74㎡）具体尺寸如下：

①长64m，高1.25m；②长6.55+3=9.55m，高3m；

③长53m，高3.3m；④长26.3m，高2.4m；

⑤长43m，高0.65m；⑥长5.7+4.5=10.2m，高2.8m；

⑦长27.9m，高2.8m；8长22.5m，高2m；

⑨长12m，高1.5m；⑩长19.2m，高0.7m；

（六）石膏板封堵门窗洞口：(2.3m\*1.08m)\*2樘门+(1.1m\*1.3m)\*2扇窗+(1.5m\*1.7m)\*4扇窗+(1.38m\*1.47m)\*2扇窗+(1.44m\*2.73m)\*1樘门=26.02m2

（七）墙面刷涂料两遍，面积如下（合计2727.38m°）具体尺寸如下：

1、道路旁沿线花篮墙刷涂料两遍：（合计384.05m2)

面积①22m\*1.2m；22\*1.2=26.4m2

面积②33m\*1.3m；33\*1.3=42.9m2

面积③43m\*1.25m；43\*1.25=53.75m2

面积④17.5m\*3.45m；17.5\*3.45=60.38m2

道路旁南侧矮墙涂料面积⑤5.9m\*1.3m；5.9\*1.3=7.67㎡

道路旁北侧矮墙涂料面积⑥162m\*0.58m；162\*0.58=93.96㎡

⑦110m\*0.9m；110\*0.9=99m2

2、水房西侧花篮墙刷涂料两遍：（合计13.12㎡）

面积①2.1m\*1.3m；2.1\*1.3=2.73㎡

面积②17.5m\*0.36m；17.5\*0.36=6.3㎡

面积③1.95m\*1.4m；1.95\*1.4=2.73㎡

面积④1.19m\*1.14m；1.19\*1.14=1.36㎡

3、民房北侧墙面刮腻子两遍刷涂料两遍：（合计11.44m㎡）

长4.4m\*2.6m宽；4.4\*2.6=11.44m㎡

4、贺家院外、院内刮腻子两遍刷涂料两遍尺寸如下：（合计193.4㎡）

院外西侧涂料面积①11m\*2.1m；11\*2.1=23.1㎡

外墙南侧涂料面积②2.4m\*7.8m；2.4\*7.8=18.72㎡

院内西侧涂料面积③2.7m\*2.45m；2.7\*2.45=6.62㎡

院内北侧涂料面积④8.8m\*2.1m；8.8\*2.1=18.48㎡

院内北侧涂料面积

⑤7.8\*4-1.8\*1.8-1.5\*1.5\*2-2.7\*0.9\*2=18.62㎡

院内南侧涂料面积⑥10.8m\*2.4m；10.8\*2.4=25.92㎡

院内雨蓬涂料面积⑦10.8m\*2.4m；10.8\*1=10.8㎡

女儿墙涂料面积⑧10.5m\*1.2m；10.5\*1.2=12.6㎡

门洞涂料面积⑨(1.9+1.35+1.9)m\*1.85m；5.15\*1.85=9.53㎡
院外下坡路侧墙涂料面积

⑩20.8m\*1.65m；20.8\*1.65=34.32㎡

5、墙面刷涂料两遍面积12.5m\*0.7m；12.5\*0.7=8.75㎡

6、乡政府西墙面刷涂料两遍：（合计15.68㎡）①7.8\*1.6=12.48㎡
②2\*1.6=3.2㎡

7、粮站墙面刷涂料两遍：

①42.8\*2.73=116.84㎡②28.5\*2.73=77.8㎡

③8.7\*4.95=43.06㎡④8.5\*4.5=38.25㎡

8、学校大门洞墙面刷涂料两遍：（合计280m㎡）

①12\*4=48㎡②28\*2=56㎡2
332\*5.5=176㎡

9、供销墙面刷涂料两遍：（扣除门窗洞口后合计277.4㎡）

①3\*7=21㎡②7\*4.5=31.5㎡
64\*3=12㎡

③7.6\*9.8\*2=148.96㎡
⑦15.6\*1.5=23.4㎡④9\*4=36㎡⑤6.5\*3=19.5㎡

10、信用社围墙刷涂料两遍：（扣除门窗洞口后合计208.52㎡）

⑧59.6\*4.9=292.04㎡

①24.8\*1.9=47.12㎡222\*3.8=83.6㎡

③16\*4.3=68.8㎡48\*2.5=20㎡

11、厕所里外墙面刷涂料两遍：（合计451.68㎡）

①6\*1.5=9㎡14\*5=70㎡③3.5\*6=21㎡

④9.6\*1.94=18.62㎡⑤7.6\*1.93=14.66㎡

618+28+8.2+30+28+27+20)\*2=318.42

（八）新建水房工程

1、新建砖砌水房

①人工挖砖基础土方长

(0.2+3+0.2)\*2+(0.2+2.35+0.2)\*2=12.3m，宽0.8m，深0.5m；M7.5水泥砂浆红砖砌筑砖基础长(3+2.35)\*2=10.7m，高0.5m，厚370mm；回填土4.92-1.98=2.94m3；

②C15现浇砼厚120mm砼地面硬化

(2.35-0.24)\*(3-0.24)=5.82m㎡，水泥砂浆压实抹光；

③M7.5水泥砂浆红砖砌筑墙体长(2.35+3)\*2=10.7m，高2.35m，厚240mm；

④安装防盗门宽0.86m，高1.95m；

⑤水房安装长2.45m，宽3.2m树脂瓦屋顶，

2、新建夹芯彩钢板水房，相同水房共有3个

①墙面夹芯彩钢板使用40\*60\*3方管其中立管高2.2m共4根，共8.8m；横管(2.1+2.9)\*2\*2=20m合计8.8+20=28.8m；

②厚120mmC15砼地面硬化2.1\*2.9=6.09㎡，水泥砂浆压实抹光；

③夹芯彩钢板墙体长(2.1+2.9)\*2=10m，高2.2m；

④安装防盗门宽0.86m，高1.95m；

⑤夹芯彩钢板顶板2.1\*2.9=6.09㎡

⑥水房安装长2.3m，宽3.1m树脂瓦屋顶，

（九）赵家坪前坪村围挡

1、围挡①22.2\*2=44.4㎡，使用40\*60\*3方管21.72\*2根+2\*8根+2.3\*8根=77.84m

2、围挡②4.57\*2=9.14㎡2，使用40\*60\*3方管4.4\*2根+2\*3根+2.3\*3根=21.7m

3、围挡③14.8\*2=29.6㎡，使用40\*60\*3方管14.45\*2根+2\*6根+2.3\*6根
=54.7m

4、围挡④8.55\*2=17.1m2，使用40\*60\*3方管8.3\*2根+2\*4根+2.3\*4根=33.8m

5、围挡⑤15.4\*2=30.8㎡，使用40\*60\*3方管15.04\*2根+2\*6根+2.3\*6根
=55.88m

6、围挡⑥38.1\*3.3=125.73m㎡，使用40\*60\*3方管37.32\*4根+2.8\*13根+3.3\*13根=228.58m

（十）绿化工程

1、种植绿篱（共120㎡）具体尺寸如下：

①长13.5m，宽0.8m；②长39m，宽0.8m；③长12.5m，宽1.6m；④长7m，宽0.6m；⑤长5.5m，宽1.2m；⑥长43m，宽(0.8+1.4)/2=1.1m

2、种植油松260株，

3、种植云杉300株，

（十一）其他工程

1、采用现浇C15砼做混凝土挡水带长19m，高0.15m，直径0.25m

2、定制防腐木花箱共计16个；

3、安装2.6m\*2.6m碳化木四角亭，1座；

4、农村银行南侧做砖砌排水渠：

①挖土方长4.3m，宽1m，深0.75m，

②M10水泥砂浆砌筑红砖砌体长4.3m，高0.75m，厚120mm；

③内侧水泥砂浆抹面4.3\*0.75=3.23㎡；

④排水渠底采用现浇砼做100mm厚C15砼垫层，长4m，宽0.8m；水泥砂
浆压实抹光

⑤排水渠顶板采用C25现浇砼做200mm厚C25现浇钢筋砼盖板，盖板长4.3m，宽0.8m，水泥砂浆压实抹光；

[⑥砼盖板内铺设三级螺纹钢中10@150，钢筋的长度为4\*((800/150)+1)(取整)=24m，重量24\*0.617=14.81kg]("mailto:⑥砼盖板内铺设三级螺纹钢中10@150，钢筋的长度为4*((800/150)+1)(取整)=24m，重量24*0.617=14.81kg)

⑦铸铁雨水井盖400\*600共计1个
5、党群服务中心外墙外侧平台采用C15现浇砼做100mm厚细石砼长64m，宽1.1m，水泥砂浆压实抹光；

6、其他房屋门口外侧用M7.5水泥砂浆红砖新做砖砌台阶长52m，宽1.35m，高(0.9+0.2)/2=0.55m，台阶地面抹面长52m，宽1.35m，台阶立面抹面长52m，高0.55m；

7、赵家坪景观石村碑宽1m，高2.15m厚0.4m重约2吨，村牌底座用M7.5工程名称
水泥砂浆红砖砌筑长1.85m，宽1m，高0.3m

8、雨蓬上侧做树脂瓦顶：长52m\*宽0.8m；

9、写大红字55个字；

10、墙面彩绘共计182.48㎡

①长2.04+2.95+2.68+2.9+3+2.98+3.24=19.79m，高1.78m；

②长6.6+5.05+6+3.3=20.95m，高1.64m；

③3.3m\*2.23m，共4面，

④3.55m\*2.23m，⑤15.2m\*2.25m，
⑥3.05m\*1.7m，

⑦1.1\*1.7，⑧11.7m\*2.25m，⑨3.83\*2.08

11、因六乱环境整治，使用机械与人工具体情况如下：使用斗容量0.8m3挖机共计使用5个台班，使用50装载机（斗容量3m3)

共计3个台班；三轮车合计9台班；使用人工35个工日；

1. 施工单位

兴县兴达装饰装修有限公司。

1. 绩效评估

由于本项目为基础设施建设，主要是为改善人居环境，产生了很好的社会效益，对提高人民群众生活质量有很大的帮助。本项目绩效评分86分，等级良好。