附件4

兴县无害化卫生厕所改造参考标准

双瓮（三格）式参考标准

1.基本结构

由厕屋、便器、排气管、瓮形贮粪池等组成。

2.设计要求

2.1前后瓮：瓮体大小、形状一致，瓮体中部内径不小于900 mm,瓮体上口内径不应小于360 mm,瓮体底部内径不小于450 mm,瓮深不小于1650 mm。有效容积≥1m³。后瓮的上口应高出地坪100 mm以上，并密闭加盖。

2.2进粪管及过粪管：可采用塑料、水泥等管件，要求内壁光滑，管内径为100 mm,长度可根据实际需要而定。

2.3过粪管的安装：前后瓮间过粪管下端口位于前瓮有效容积高度下1/3处，上端口位于有效容积上限处。粪便在前后瓮停留时间均≥30d。

2.4排气管：可在前瓮上口安装排气管，直径100mm的硬质塑料管，其长度要高于厕屋屋檐≥500 mm。

2.5采用节水型便器或节水型高压水冲装置。

3.施工建设要点

3.1瓮体垫层必须夯实，必要时要做混凝土垫层，防止瓮本相对倾斜或下沉损坏过粪管。

3.2过粪管安装位置要准确，连接处应密封、牢固、不渗漏。

3.3回填时，应选择素土回填。固化干燥后，应注水进行密封性试验，确保无渗漏后方可启用。

4.适用范围

应采用深埋等防冻保温措施。由于施工要求高、容易出现瓮体沉陷等导致过粪管脱落、渗漏等问题。

5.使用维护管理

5.1双瓮式户厕建好后，要先进行水密性试验，确定不渗后方可投入运行。

5.2双瓮式户厕在启用前，要向前瓮加清水至浸没前瓮过粪管口。

5.3不要向后瓮倒入新鲜粪液及其他杂物，不要取用前瓮的粪液施肥。

5.4定期检查过粪管是否阻塞，阻塞时要进行疏通。