附件3

消防安全风险排查及防范措施清单

排查重点	风险点
建筑布局	1.不得使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋。

2.供人员疏散穿行的内院、天井不得设置顶棚、雨棚影响自然排烟。

3.住宿内部隔墙应采用不燃烧体，且应砌筑至楼板底部。

4.供人员租住的场所室内净高不得小于2.4m。

5.房间采用隔断方式改变原有格局设置群租房，人均租住使用面积不得小于6㎡，且应符合《山西省租赁住房改建导则（试行）》的有关隔断要求。

6.租住住房不得将过道、厨房、卫生间、阳台、储物间和地下储藏室改建为居室，或影响、破坏其功能使用。
违规住人	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的房屋不得设置居住场所。

2.在使用性质为厂房或仓库内的房屋内不得设置居住场所。

3.严禁违规设置夹层住人。

4.合用场所（生产、储存、经营与住宿）严禁在地下室、半地下室设置居住场所。

5.严禁在建筑耐火等级低于二级的房屋内设置合用场所。

6.场所建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m²，或住宿人数超过20人的合用场所应采用不开门窗洞口的防火隔墙、楼板等将住宿部分与非住宿部分完全分隔，且应分别设置 独立的疏散设施。

7.住宿人数少于20人的合用场所，其住宿与非住宿部分应完全分隔，当无法分隔时，应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统，当设置独立的疏散设施确有困难时，应设置室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗等独立的辅助疏散设施；应设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测器。
用火用电用气

管理	1.严禁地下室、半地下室或高层部分使用瓶装液化石油气钢瓶，存放液化石油气钢瓶的厨房应采取防火分隔措施，且设置自然排风窗。

2.厨房、灶间油烟道应进行定期清洗。

3.严禁点蜡焚香、明火照明等违规用火。

4.应规范电气设计、电气线路的敷设，电气线路应穿管保护；电气线路、移动插座不得直接敷设放置在可燃物上；配电箱应设置漏电保护开关。

5.严禁采用电炉、煤气炉等大功率取暖设备取暖，不得使用无3C认证的电暖器，电热毯等电气产品；靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等措施。
易燃可燃物使用	1.建筑内部装修装饰不得使用易燃可燃材料。

2.公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口处不得长期、大量堆放易燃可燃杂物，不得违规存放易燃易爆危险物品。

3.餐饮场所不得使用LNG杜瓦瓶，用餐区不得使用丙烷、丁烷、液化石油气、天然气等燃气灶具。

4.使用醇基燃料的，应设置单独的储燃料间并与其他部位进行分隔，进出口管道处应安装紧急切断阀。

5.用于租住的房屋内不得设置采用易燃可燃保温材料的冷库、不得设置液氨制冷剂的冷库。
安全疏散	1.地下或半地下区域应保证至少有1个直通室外的独立安全出口。每层建筑面积超过200平方米的房屋、建筑层数为4层及以上的房屋，疏散楼梯不少于2部，首层安全出口不少于2个。

2.疏散楼梯不得采用木质等可燃材料。

3.疏散走道和疏散楼梯的净宽度不得小于1.1m，紧靠门口内外各1.4m范围内不得设置踏步。

4.不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

5.建筑外窗、疏散走道严禁安装防盗网、广告牌、铁栅栏，确需安装时应能从内部易于开启。
电动自行车和电动摩托车停放、充电	1.严禁电动车及其蓄电池在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等公共区域和其他室内场所停放或充电。

2.严禁违反安全用电要求，采取“飞线”或其他私拉乱接电线和插座的方式进行充电。

3.电动车停放充电场所应设置在室外时，不得使用易燃可燃材料搭建，且应与其他建筑、疏散通道、安全出口保持有效的安全距离。
消防安全责任

落实	1.房屋用于出租的，应在房屋租赁合同中明确双方的消防安全责任。出租人不得将违法建筑或者不符合消防安全条件的房屋出租。

2.承租人不得擅自改变出租房屋的使用性质和功能结构。

3.按规定配置消防设施器材并保持完好有效。